**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ**

**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ**

**Одна из основных задач, стоящих перед руководителями и должностными лицами объектов, предоставляющими здания и помещения для размещения в них избирательных участков, а также председателей участковых избирательных комиссий, обеспечение безопасности при проведении выборов, в том числе неукоснительное соблюдение и выполнение требований правил пожарной безопасности, а именно:**

**1.Избирательные участки, как правило, следует размещать в помещениях 1-го этажа зданий, имеющих не менее 2-х эвакуационных выходов. Допускается размещение избирательных участков в помещениях 2-го этажа и выше расположенных этажей при наличии в каждом из них не менее 2-х эвакуационных выходов.**

**2.Пути эвакуации (лестничные клетки, проходы, коридоры, тамбуры и т.п.) должны содержаться постоянно свободными.**

**3.Двери эвакуационных выходов из зданий, помещений (этажей), где размещаются избирательные участки, на период проведения выборов следует держать постоянно открытыми.**

**4.Избирательные участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также исправной телефонной связью.**

**5.Запрещается установка кабин для голосования непосредственно под открытыми электросветильниками, вблизи электрощитов, электроотопительных приборов и вентиляционных каналов, а также препятствующими эвакуации.**

**6.Не допускается драпировка кабин для голосования горючими материалами, не обработанными огнезащитным составом.**

**7.Электрические сети и электрооборудование в кабинах для голосования необходимо монтировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. Электропроводку следует прокладывать по негорючему основанию или кабелем с двойной изоляцией, а электросветильники должны быть оборудованы защитными колпаками (рассеивателями).**

**8.Все электроустановки и электрические сети должны иметь автоматическую защиту от токов короткого замыкания и других несанкционированных аварийных режимов.**

**9.Запрещается оставлять без присмотра включенными в сеть бытовые, в том числе электронагревательные приборы, а также использовать электроплитки, электрочайники и т.п. без специальных подставок из негорючих материалов, применять самодельные или неисправные электронагревательные приборы.**

**10.По окончании мероприятий, связанных с выборами, во всех помещениях (независимо от их назначения), все электроустановки и электроприборы должны быть отключены от электрической сети (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок пожарной и охранной автоматики), а сами помещения должны быть закрыты.**