**Памятка населению о мерах пожарной безопасности в быту в пожароопасный период**

**Памятка населению о мерах пожарной безопасности в быту в пожароопасный период**

**ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112!**

**ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:**

**1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ:**

- Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;

- Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;

- Не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно, если в семье есть малолетние дети;

- Не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные мастики для наклейки линолеума, краски и т.п.;

- Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не предусмотрено. Для сбора окурков используйте вместительные пепельницы, предназначенные только для окурков. Прежде, чем вытряхнуть пепельницу, убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков. Не бросайте на землю непотушенные сигареты;

- Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

- Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

- Вспыхнувшее на сковороде масло не заливайте водой. Его нужно накрыть крышкой. Пламя потухнет.

**2. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:**

- В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе;

- Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям, а также отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций;

- Печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист;

- Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места. Выгребаемое из топок заливайте водой;

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и предтопочном листе;

- Не просушивайте белье над топящейся печкой;

- Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;

- Не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- Не перекаливайте печи.

**3. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:**

- При запахе газа нужно немедленно отключить газовый прибор;

- Обнаружение места утечки газа проводится только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использовать для этих целей источники открытого огня (спички, зажигалки и т.п.);

- Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажигать огонь;

- Не допускается самостоятельный ремонт газовой плиты и газоподводящих труб;

- Не поворачивайте ручки кранов клещами, щипцами, ключами, а также не стучите по кранам, горелкам твердыми предметами.

**4. СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ:**

- Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры;

- Устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте «скруток» электропроводов;

- Не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и короткое замыкание;

- Не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления.

Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода во время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук потрескивания в розетках, запах горящей резины или пластмассы, имеются следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка неисправна. Необходимо срочно принять меры по её замене. Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет возможности полностью обесточить квартиру.

**5. НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ТЕРРИТОРИИ:**

- Не производите самовольное (без согласования) строительство, в т.ч. на приусадебных участках;

- Не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;

- Участки, прилегающие к постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов и т.д.,

- Не загромождайте двери и эвакуационные выходы.